|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1IDE .jpg  IDE | Disco duro | cable ide.jpg | Puerto para la conexión de dispositivos de almacenamiento masivo de datos y unidades de discos ópticos, magnéticos |
| DIMM.jpg  DIMM | memoria-RAM.jpgRam |  | Modulo de conexión para memorias RAM |
| cr20 .jpg  Pila BIOS | pilacr20.jpgPila |  | Pila que suministra alimentación eléctrica a la BIOS cuando el ordenador esta apagado |
| atx.jpg  ATX | fuentokia.jpg  Fuente | enermax_nt_atx.jpg | Conector de conexión para la alimentación eléctrica de la placa, suministrada por la fuente, y de los diferentes dispositivos |
| zocalo cpu.jpg  Zócalo procesador | amd_procesador.jpg  Procesador |  | Zócalo para el procesador |
| pci expres.jpg  PCI Express x16 | p690pluslppcie16.jpg  Tarjeta grafica |  | Ranura para insertar tarjetas de expansión, como digitalizadoras de audio y video, puertos de entra salida(USB, firewire..) |
| Conector CPU\_FAN | Disipador |  | Por la posición sería el conector CPU\_FAN, normalmente es el conector donde debe ir enchufado el ventilador del disipador, o en su defecto, los ventiladores de los sistemas, ya que este conector van relacionadas con la temperatura de la CPU. |
| PCI.jpg  PCI | cc-431-pci-3-port-rs232.jpg  Tarjeta USB |  | Ranura para tarjetas de expansión, como digitalizadoras de audio, video puertos de entra salida(USB, firewire..) |
| Conector | Botones caja y luces |  | Aquí se conectan el botón de encendido de la caja, el botón de reset, las luces del disco duro que indican la lectura y también el encendido. Por último, el speaker donde se emitirán pitidos. |
| sata.jpg  SATA | hdd_sata.jpg | cablesata.jpg | interface para la conexión de dispositivos de almacenamiento masivo de datos y unidades de discos |
| Conector pin F\_USB1 | Usb Caja | Adaptador de placa USB 3.0 HS20 de 20-pin hembra a conector USB 2.0 de  5-pin macho - Cablematic | Pines de 2,54mm utilizado para conectar USB’s, luces, ventiladores, audio, lectores de tarjetas, botones de encendido.. no se ve la serigrafía en la foto y no puedo identificar a que se corresponde este en concreto |
| atx4 pin.jpg  ATX 4pin | images (4).jpg  Fuente | ATXP4EXT.C.jpg | Conector de conexión para la alimentación eléctrica de la placa. |
| Conector cmos |  |  | Es un conector que permite resetear la configuración default de la CMOS. |
| Conector FAN\_opt | Ventilador |  | Conector para ventiladores de la caja. |
| Conector Audio |  |  | Conector de audio para el frontal de la caja. |
| com serie.jpg  COM1 serie 9pin |  | 02882a.jpg | Puerto serie |
| firewire.jpg  IEEE 1394-FireWire | Caso-Host-USB-Dual-2-0--Number-Puertos-Firewire-IEEE-1394-Cable-Cable-de-Datos.jpg |  | Puerto FireWire |
| ps2.jpg  PS/2 (ratón) | descarga.jpg  raton |  | Conector empleado para la conexión de ratones y teclados |
| ps2.jpg  PS/2 (teclado) | descarga (1).jpg  teclado |  | Conector empleado para la conexión de ratones y teclados |
| db25paralelo.jpg  DB-25 Puerto paralelo / LPTx | Conexiones impresora de ticket.jpg  Impresora | 1024px-Centronics.jpg | Bus de comunicación bidireccional de 8 bits simultáneos |
| serie.jpg  DE-9 serie rs-232 | MT-Viki-4-Dispositivo-de-Consola-DB9-Puerto-Serial-COM-RS232-Interruptor-Compartir-Impresoras-Selector-Regulador.jpg | cable-serie-null-modem-1-8m-db9-h-h.jpg | interfaz de comunicaciones de datos digitales, frecuentemente utilizado por ordenadores y periféricos, donde la información es transmitida bit a bit |
| vga.jpg  DE-15 VGA | Pantalla |  | Adaptador Gráfico de Video analógico |
| game port da15 midi.jpg  DA-15 | images (1).jpg  joystick |  | conexión tradicional para dispositivos de control de videojuegos de PC |
| spdif rca.jpg  RCA | images (3).jpg | rca-rca.jpg | Salida/entrada de audio digital en formato SPdif |
| hdmi.jpg  HDMI |  | descarga (4).jpg | Interface de audio y vídeo digital cifrado sin compresión |
| firewire400.jpg  FireWire | g_00000145.jpg  camara | 139496MM1.C.jpg | Protocolo de comunicación digital entre sistemas de audio y vídeo |
| rj45.jpg  RJ45 | modem-adsl-mod-13531-MLA3304050647_102012-F.jpg  Router | 31ZZcUDBb2L._SY300_.jpg | interfaz física comúnmente utilizada para conectar redes de ordenadores. Posee ocho pines o conexiones eléctricas, que normalmente se usan como extremos de cables de par trenzado |
| usb.jpg  USB | descarga (2).jpg  Usb |  | Universal Serial Bus conector usado para conectar, comunicar y proveer de alimentación eléctrica computadoras, periféricos y dispositivos electrónicos |
| minijack hembra.jpg  mini-jack(s) | altavoces-dell-a225-usb-mini-jack.jpg  Altavoces |  | Minijack es un conector de audio analógico, puede transportar una o dos señales (mono o estereo). Verde: salida de audio estéreo del pc, azul: entrada de línea, rosa: entrada al preamplificador de micrófono |
| optico toslink.jpg  TOS-Link | images (3).jpg | 1024px-TOS_LINK_clear_cable.jpg | Entrada/salida de audio digital en protocolo SPDif a través de un cable óptico. |
| dvi.jpg  VDI-D Port |  | dvi (1).jpg | Interfaz video digital, utilizado para interconectar ordenadores y monitores de forma digital |
| esata.jpg  ESATA | SAT2510BU2E.B.jpg | descarga (3).jpg | External SATA, permite la transmisión de datos entre un dispositivo externo (periférico), con el ordenador |
| rca audio.jpg  RCA | images (3).jpg | rca-rca.jpg | Entrada/salida de audio analógicoa nivel de línea por medio de cable coaxial.  Consta normalmente dos canales, rojo: lado derecho (R) y blanco: lado izquierdo (L) |